

**Аккумуляторная батарея**

Только аккумуляторная батарея 12 В может быть использована как основной источник питания. Аккумуляторная батарея глубокого заряда будет обеспечивать постоянную подачу электричества в течение длительного периода времени и может быть полностью разряжена и перезаряжена.

**Предостережения**

1. Если водоросли или леска обматывают гребной винт или он чем-то блокируется, пожалуйста, сразу же выключите мотор. В противном случае мотор перегреется и сгорит.

2. Всегда следите за тем, чтобы гребной винт был чистым. Лучшая производительность достигается, если гребной винт полностью погружен в воду, но не более чем на 10 см ниже уровня воды.

3. После использования в соленой воде промыть мотор чистой водой.

4. Пожалуйста, обращайте внимание на наличие поврежденных деталей таких как: выключатель, гребной винт и угольные щётки.

5. Помните, что при быстром течении воды, сильном океаническом течении или внезапном урагане у вашего мотора будет достаточно мощности, чтобы вернуть вас обратно. Пожалуйста, принимайте решения во время, чтобы избежать ненужных проблем с безопасностью.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Upper Housing | Верхний корпус |
|  | Tension Collar | Натяжное кольцо |
|  | shaft | Вал |
|  | 2-Blade propeller | 2 лопастной гребной винт |
|  | Moto Assembly | Блок мотора |
|  | Cable Alligator Clips | Зажимы типа «крокодил» |
|  | Transom Mounting Assemble | Транцевое крепление |
|  | handle fixing collar | Фиксирующее кольцо рукоятки |
|  | handle | Рукоятка |
|  | Forward-speed/stop/reverse-speed on switch | Переключатель скоростей вперёд / стоп / назад |
|  | Speed Knob | Регулятор скорости |

****

**Гарантия**

1. Гарантия 1 год.

2. Гарантия компании Haibo распространяется только на оригинальные товары, и не распространяется, если продукт используется не по назначению. Компания Haibo оставляет за собой право взимать плату за ремонт и отказывать в ремонте.

3. В течение гарантийного срока компания Haibo обеспечит ремонт или замену деталей с дефектами бесплатно, а также обеспечит техническое обслуживание.

4. При обнаружении дефектов, пожалуйста, отправьте мотор компании Ningbo Beilun Haibo Machinery Co.Ltd. На адрес: No.1299 дорога Соншан, Бейлун, Нинбо (с оплатой почтовых расходов и сборов). Компания Haibo предоставит гарантийное обслуживание в кратчайшие сроки.

****



**Вступление**

Мини мотор для троллинга разработан в основном для легкой и небольшой надувной лодки. Основные характеристики: внешний вид корпуса, легкий вес, легкость установки и никакого загрязнения. Предназначен для людей, проводящих досуг на воде.

**Параметры**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель№** | **Тяга** | **Напряжение (В)** | **Ток (А)** | **Длина вала (фут/см)** | **Вес продукта (кг)** |
| Т18 | 18 | 12 | 15 | 24/60 | 2.35 |

**Установка**

Основной способ установки: транцевое крепление.



Повесить мотор за специальное транцевое крепление. Закрутить два болта для крепления мотора. Затем закрутить винт на натяжном кольце при достижении необходимой глубины.